附件1：报价文件格式
报价函
巴中市精神卫生中心（巴中市巴州区第二人民医院）：
[bookmark: _GoBack]我方收到巴中市精神卫生中心（巴中市巴州区第二人民医院）手术室改造项目的比价通知书，经详细研究，决定参加该比价项目的报价。
1、愿意按照比价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份。
3、我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
4、我方完全理解和接受贵方比价通知书的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个比价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比价通知书》之规定给予惩罚。
6、我方若成为成交供应商，将按照最终比价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
承包人（公章）或自然人签署：
地址：  
电话：                           传真：
网址：                           邮编：
联系人：
                               年   月   日


报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	Ⅲ级手术室部专用配电箱
	[项目特征]
1.名称:Ⅲ级手术室部专用配电箱
2.规格:包含所有元器件
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.接地
	台
	1
	
	

	2
	非治疗插座箱
	[项目特征]
1.名称:非治疗插座箱
2.规格:包含所有元器件
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.接地
	台
	1
	
	

	3
	治疗插座箱
	[项目特征]
1.名称:治疗插座箱
2.规格:包含所有元器件
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.接地
	台
	2
	
	

	4
	桥架200*100
	[项目特征]
1.名称:桥架
2.材质:详设计施工图
3.规格:200*100
4.接地方式:满足设计及相关规范要求
5.安装范围:详设计施工图
[工作内容]
1.安装
2.补刷(喷)油漆
3.接地
	m
	20
	
	

	5
	桥架支架及除锈刷油
	[项目特征]
1.名称:支架制作安装
2.材质:型钢
3.规格:综合考虑
4.刷油要求:防锈漆2遍，调和漆2遍
5.安装范围:详设计施工图
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油
	kg
	10
	
	

	6
	配管JDG20
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:薄壁钢管
3.规格:JDG20
4.敷设方式:吊顶内敷设
5.接地要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	70
	
	

	7
	电气配线 WDZC-BYJ-4
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ-4
[工作内容]
1.配线
	m
	400
	
	

	8
	电气配线 WDZC-BYJ-2.5
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ-2.5
4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求
[工作内容]
1.配线
	m
	50
	
	

	9
	手术室LED净化灯盘300*1200
	[项目特征]
1.名称:手术室LED净化灯盘
2.规格:300*1200，48W
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	4
	
	

	10
	应急手术室LED净化灯盘300*1200
	[项目特征]
1.名称:应急手术室LED净化灯盘
2.规格:300*1200，48W
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	3
	
	

	11
	手术中灯
	[项目特征]
1.名称:手术中灯
2.规格:按设计
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	1
	
	

	12
	
感应器及热水器插座
	[项目特征]
1.名称:感应器及热水器插座
2.规格:220V,16A
3.安装方式:暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	1
	
	

	13
	局部等电位箱 LEB
	[项目特征]
1.名称:局部等电位箱 LEB
2.材质:满足设计及规范要求
3.规格:满足设计及规范要求
4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求
[工作内容]
1.本体安装
	台
	2
	
	

	14
	接地母线 40*4扁钢
	[项目特征]
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装部位:室内
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷(喷)油漆
	m
	60
	
	

	15
	接地端子
	[项目特征]
1.名称:接地端子
2.材质:按设计
[工作内容]
1.本体安装
	块
	2
	
	

	16
	吊塔无影灯、外科用吊塔基座
	[项目特征]
1.钢材品种、规格:镀锌钢材，规格详设计，法兰盘、膨胀螺栓等
2.安装高度:详设计
3.防火要求:详设计
4.油漆种类及遍数:详设计
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.油漆
	套
	1
	
	

	17
	原墙体拆除、封门洞
	[项目特征]
1.部位:拆除墙体
2.封门洞
3.开门洞
[工作内容]
1.零星砌筑
2.除渣
	项
	1
	
	

	18
	硫酸钡板隔墙安装
	[项目特征]
1.部位:污物走廊
2.焊接钢架
3.硫酸钡板安装
[工作内容]
1.零星砌筑
2.除渣
	项
	1
	
	

	19
	医用同质透芯PVC地胶(百级手术室防辐射）
	
[项目特征]
1.基层找平层材料种类:50mm厚C20商品细石砼（防X射线区域施工图要求掺硫酸钡）
2.自流找平厚度、材料种类:界面剂处理+5mm超强自流平精找平
3.粘结层厚度、材料种类:详设计
4.面层材料品种、规格、颜色:2mm医用同质透芯PVC地胶，原厂同色焊条，根据业主要求配色并镶边处理
5.边线条种类:地胶波打线综合考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.自流平
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输
	m2
	35
	
	

	20
	2mm厚医用同质透心PVC踢脚线
	[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.粘结层厚度、材料种类:详设计
3.面层材料种类、规格、颜色:2mm医用同透PVC地板踢脚， PVR40mm水泥圆弧基层
4.安装要求:与装饰面层齐平或略内凹
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输
	m
	21
	
	

	21
	手术室电解钢板墙板
	[项目特征]
1.边框材料种类、规格:按设计
2.隔板材料品种、规格、颜色:墙面(内胆壁板)均采用50X30X1.5mm镀锌矩管组焊承重龙骨（沿板缝分布）+9.5mm石膏板+工厂预制1.2mm电解钢板(宽度模数1200mm)，钢架龙骨到顶
3.嵌缝、塞口、压条材料品种:按设计
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口、压条
	m2
	75
	
	

	22
	手术室电解钢板吊顶
	[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计
2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管及镀锌角钢
3.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板
4.面层材料品种、规格:内胆壁板)均采用50X30X1.5mm镀锌矩管组焊承重龙骨（沿板缝分布）+工厂预制1.2mm电解钢板(宽度模数1200mm)
5.压条材料种类、规格:含各种配件，具体详设计及说明
6.嵌缝、压条材料种类:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝、压条
6.刷防护材料
	m2
	35
	
	

	23
	硫酸钡地面
	[项目特征]
[项目特征]
1.基层找平层材料种类:50mm厚C20商品细石砼（防X射线区域施工图要求掺硫酸钡）
2.自流找平厚度、材料种类:界面剂处理+5mm超强自流平精找平
[工作内容]
1.基层清理
2.自流平
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输
	m2
	35
	
	

	24
	硫酸钡墙面
	[项目特征]
[项目特征]
1.硫酸钡找平层材料种类:30mm（防X射线区域施工图要求掺硫酸钡）
[工作内容]
1.基层清理
2.自流平
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输
	m2
	125
	
	

	25
	铝合金检修口
	[项目特征]
1.风口材料品种、规格:600*600铝合金检修口，含开孔加固
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装、固定
2.刷防护材料
	个
	1
	
	

	26
	建筑垃圾清运弃置
	[项目特征]
1.人力运输:综合，含搬运下楼、上车等
2.外运距离:综合
3.渣场费:施工单位自行考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.运输
2.弃渣
	m3
	3
	
	

	27
	气体终端箱
	[项目特征]
1.厂家配套成品二气终端箱
2.现场安装
	个
	1
	
	

	合   计
	
	
	
	
	
	




附件（合同）：
手术室改造施工合同

发包方（以下称甲方）：巴中市精神卫生中心（巴中市巴州区第二人民医院）
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 
第一条工程项目 
一、工程名称：巴中市精神卫生中心（巴中市巴州区第二人民医院）防辐射手术室改造项目。
二、工程地点：
三、工程内容：手术室电气及手术维护结构安装，包含从本层手术室配电箱到手术室内部灯具、开关、插座、接地及防辐射地面、墙面等施工内容 
四、承包形式：包工包料 
第二条　工程期限
一、合同工期总日历天数 7 天
暂定开工日期： 2024年   月   日
暂定竣工日期： 2024年   月   日
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延
１、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条　工程价款、结算及付款方式
双方同意按下述第　一种　方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为　　　　元人民币（大写：　　　　）。   任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付　　　元（合同金额的97%）工程款；
2、余款　　元（合同金额的3%）作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同金额为  /  元（大写  /  元整），超出合同部分内容实行按实结算，按照甲方委托  /  出具的预算审核报告中的单价、竞争性谈判时乙方报送的清单报价及甲乙双方认可的签证作为本合同的结算依据。   
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工图、竣工验收报告及工程决算书，经甲方委托有相应资质的中介机构审核确认后，15日内付至审定金额的97%，留审定金额的3%作为工程质保金，工程质保满后15日内无息退还。
2、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条　质量标准
乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证施工质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担,甲方将不会向乙方支付任何费用；如质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第五条  甲方义务
甲方应保证施工现场具备施工条件，水、电、热、电讯等施工管线开通和施工道路完工；按本合同约定，向乙方支付承包报酬。 
第六条  乙方义务
1、对乙方施工范围内的施工质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方书面授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；按时完成甲方安排的施工内容；
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保施工质量达到约定的标准；
3、乙方应科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；乙方应对乙方人员加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；
4、乙方应加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担；乙方承诺乙方在正式施工前将向乙方人员进行安全教育，并对他们的安全负责，如乙方人员（包括但不限于乙方自行雇佣的人员等）在施工过程中发生安全事故，包括但不限于乙方及乙方人员自身的人身伤亡及财产损失的和给甲方及甲方人员及第三方造成人身损害及财产损失的，乙方承担全部责任。
6、乙方承诺乙方杜绝进行现场违规带电带压作业（如带电安灯、安装插座、接电等违规行为）；高空作业（≥2m）与临边施工时务必佩戴安全绳；乙方承诺遵守以上三种安全制度，如有违反，一经发现，甲方立即解除合同，乙方应向甲方支付本合同总金额 10%的惩罚性违约金。如给甲方造成的损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。乙方在施工过程中采取的安全施工措施及安全保护用品，由乙方负责供应，费用已经包含在报价中。
第七条　质量保修
一、本工程保修期限为　2　年，自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后　4　小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
第八条　违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的3%向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期10日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币20000元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第九条　争议解决办法 
如有争议，协商解决，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条　附　则 
一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　 
甲方：巴中市精神卫生中心            乙方： 
（巴中市巴州区第二人民医院）                                  
法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：经办人（签字）：
联系电话：                       联系电话：
                          　　　　　　

合同签订时间：2024年    月    日　　　　　       



